%DESC Detekce QRS + sorting + eliminace peaku pro dávkové spouštění
FFTF CHANNEL(v1|v2|v3|v4|v5|v6) FREQ(12;36;BANDPASS;ENVELOPE)
SHAPEFINDER CHANNEL(v1|v2|v3|v4|v5|v6) ECGSOURCE(v)
CORRECTPOS CHANNEL(v1|v2|v3|v4|v5|v6)
SETCACHE CHANNEL(v) PARAMS(0)
SORTER CHANNEL(v1|v2|v3|v4|v5|v6) EXPORTPIC(@outputDir) PREFIX(@parentDirFirstPart_)
EXPORTM OVERWRITE DIR(@outputDir) PREFIX(@parentDirFirstPart_)
LOG_VARS @outputDir\logInfo.txt;@Filename;@Samples;@SHF_MARKSCOUNT;@SRT_GROUPS;@SRT_GROUP1COUNT;@SYSTEM_MEMFREEPERC;@SYSTEM_MEMUSED;@SYSTEM_TIME